*ООО «БИМЕТ»*

**Адрес:** *423838, РТ, г.Набережные Челны, а/я 25*

**Телефон:** *(8552) 58-00-59, 8-960-085-54-32*

**E-mail:** bimet2714@mail.ru*,* ***www.bimet.ru***

**СЪЕМНИКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗБОРКИ-СБОРКИ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ Р-6 мод. 910.10-550 и мод.920.10-700**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Модель** | Наименование и характеристика изделия | **Цена****(руб)** |
| **1** |  | **БР-6.524045** | **Устройство для проворота коленчатого вала** | **13650** |
| **2** |  | **БР-6.524059** | **Установочный штифт передней крышки М8х160** | **1365** |
| **3** |  | **БР-6.524054** | **Установочный штифт М12х85** | **683** |
| **4** |  | **БР-6.52847** | **Установочный штифт картера маховика М12х180** | **819** |
| **5** |  | **БР-6.528470** | **Установочный штифт шкива+демпфера+маховика М16х200** | **1638** |
| **6** |  | **БР-6.524062** | **Динамометрический ключ, 1/2", 30 кгс\*м** **(аналог 524062)** | **6825** |
| **7** |  | **БР-6.10023839** | **Устройство затяжки резьбовых соединений по углу доворота** | **13650** |
| **8** |  | **БР-6.7014716** | **Набор головок "звездочка" и трещетка** | **6825** |
| **9** |  | **БР-6.10020852** | **Спец ключ на 17 для накидной гайки топливопровода высокого давления (со стороны штуцера)** | **2730** |
| **10** |  | **БР-6.10289118** | **Спец ключ на 19 для накидной гайки топливопровода высокого давления (со стороны рейла)** | **2730** |
| **11** |  | **БР-6.524072** | **Приспособление для демонтажа штуцера высокого давления** | **2730** |
| **12** |  | **БР-6.12440945** | **Адаптер приспособления для демонтажа штуцера высокого давления. Применять с БР-6.524072.** | **683** |
| **13** |  | **Б 3823024**  | **Съемник инжектора (аналог 11355589)** | **13650** |
| **14** |  | **БР-6.10153847** | **Приспособление установочное для инжектора** | **2730** |
| **15** |  | **БР-6.10354008** | **Приспособление для рассухаривания клапанов** | **10920** |
| **16** |  | **БР-6.10023909** | **Приспособление для установки сальника клапана** | **2048** |
| **17** |  | **БР-6.10023928** | **Щипцы для демонтажа сальника клапана** | **6825** |
| **18** |  | **БР-6.528464** | **Прижимное приспособление для гильзы** | **683** |
| **19** |  | **БР-6.8000592**  | **Приспособление для установки поршня с поршневыми кольцами в гильзу**  | **6825** |
| **20** |  | **БР-6.7009319** | **Приспособление для демонтажа и монтажа поршневых колец** | **4095** |
| **21** |  | **И801.05.000-02**  | **Приспособление для демонтажа гильз (аналог 528462 )** | **12285** |
| **22** |  | **БР-6.10023885** | **Держатель индикатора** | **2730** |
| **23** |  | **БР-6.11341934-01** | **Приспособление для установки передней манжеты коленчатого вала** | **7508** |
| **24** |  | **БР-6.11341934** | **Приспособление для установки задней манжеты коленчатого вала** | **7508** |
| **25** |  | **БР-6.7019858** | **Приспособление для демонтажа передней и задней манжет коленчатого вала. Применять с БР-6.524072** | **2730** |
| **26** |  | **БР-6.11067454** | **Траверса для установки маховика** | **13650** |
| **27** |  | **БР-6.9076633** | **Транспортировочный кронштейн для блока цилиндров** | **4778** |
| **28** |  | **БИ801.14.000.00.000-01** | **Ключ для регулировки клапанов двигателя**  | **4659** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО:** | **157 948** |